KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Iwanowice -osiedle o długości 160m 

Lp. 	Podstawa 	Nr spec. techn. 	Opis 	Jedn. obm. 	Ilość	Cena jedn. 	Wartość	
1 			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 					
1 	KNNR 1 	D-01.01.01 	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  trasa dróg w terenie równinnym.	km 	0.16 			
d.1 	0111-01 							
2 d.1 	KNR 2-31 1406-04 	D-03.02.01 	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 	szt. 	6 			
2 			ROBOTY ZIEMNE 					
3 d.2	KNNR 1 0218-01	D-02.01.01 	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM)	m2 	160*7 = 1120.00			
4 d.2	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01 	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni + ściek betonowy, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II- IV	m2 	160*4.5+240 = 960.00			
3 			ŚCIEK Z RUSZTEM METALOWYM 					
5 d.3	Analiza własna	D-08.05.01 	Wykonanie ścieku o długości 16m z bloczków betonowych M6 na ławie betonowej z kompletnym rusztem metalowym z ramą zakotwioną w betonie.	szt 	1 			
4 			ŚCIEK BETONOWY 					
6 d.4	KNNR 6 0109-02 01	D-04.06.01 	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 
15 cm	m2 	160*0.3 = 48.00			
7 d.4 	KNNR 6 0606-03 	D-08.05.01 	Ścieki z elementów betonowych o szer. 30cm i gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 	m 	160 			
5 			ODWODNIENIE 					
8 d.5	KNNR 1 0212-0101	D-02.01.01 	Wykopy, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3 	12*1.0*0.5+2 = 8.00			
9 	KNR 2-18 	D-03.02.01 	Przykanaliki z rur PVC o śr. 300 mm 	m 	12 			
d.5 	0911-04 							
10 	KSNR 4 	D-03.02.01 	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl. 	1 			
d.5 	1417-01 							
11 	KNNR 1 	D-02.01.01 	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III	m3 	12*1.0*0.5 = 			
d.5 	0318-01 				6.00 			
6 			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 					
12 d.6	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2 	160*4.5+240 = 960.00  			
13 d.6	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01 	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm	m2 	160*4.2+240 = 912.00			
14 d.6	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02 	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2 	160*4.2+240 = 912.00  			
15 	KNNR 6 	D-04.03.01 	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 	m2 	160*4.2+240 			
d.6 	1005-07 				= 912.00 			

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Iwanowice -osiedle o długości 160m 

Lp. 	Podstawa 	Nr spec. techn. 	Opis 	Jedn. obm. 	Ilość	Cena jedn. 	Wartość	
16 d.6	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05 	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. do 5 t -10 t	m2 	160*4+240 = 880.00			
7 			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 					
17 	KNNR 1 	D-06.03.01 	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II ułożonego 	m3 	(160+20)*2* 			
d.7 	0311-03 		wzdłuż jezdni 		1*0.1 = 36.00			
18 	KNNR 1 	D-09.01.01 	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m2 	(160+20)*2*1 			
d.7 	0503-05 				= 360.00 			
8 			OZNAKOWANIE PIONOWE 					
19 d.8	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01 	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt. 	12 			
20 	KNNR 6 	D-07.02.01 	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 	szt. 	12 			
d.8 	0702-05 							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 					
Podatek VAT 					
Ogółem wartość kosztorysowa robót 					

Słownie: